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LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

	Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada pārvaldē”.


Līguma izpildes termiņš –  3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Piegādes vieta – Jūras iela 58, Limbaži.
Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
[bookmark: _GoBack]	Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 23.februārim pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:
1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Limbažu pagasta pārvaldē, Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu pagasta pārvaldē, Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (limbazu_pagasts@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.
Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.
	



Pielikumā:  1.  Tehniskā specifikācija uz 2 lapām;
        2.  Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.



	Pretendentam iesniedzamie dokumenti: 
Piedāvājuma veidlapa.	       




1. 

Iepirkuma “Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada pārvaldē”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Piegādātajiem un uzstādītajiem logiem, jāatbilst LVS NE 14351-2+A2:2017.
2. Piegādātajiem logiem un balkona durvīm jāatbilst sekojošām prasībām:
	Rādītājs
	Minimālās prasības

	Vēja slodžu izturība
	ne mazāk kā B3 (0,6kPa, 1/200)

	Statikas noturības prasības
Izliece
	Ne mazāk kā 0,5 kN
Ne lielāka kā 1/200

	Siltumcaurlaidības koeficients (siltumizolācija)
	Uw≤1,2 W/m2

	Gaisa caurlaidības klase
	Ne zemāka kā 4. 

	Akustiskās īpašības
	Jāatbilst LBN 016-15 “Būvakustika”

	Ūdens necaurlaidības klase 
	Ne zemāka par 9A

	Furnitūras korozijas noturība
	Ne mazāka par 4.klasi

	Atvēršanas spēka klase
	Ne mazāka par 1.klasi

	Mehāniskā stiprība
	Ne mazāka par 3.klasi

	Atkārtotas atvēršanas/aizvēršanas izturības klase
	Ne mazāka par 2.klasi

	Izturība pret ielaušanos
	Vismaz RC1



3. Pretendentam pirms logu izgatavošanas un uzstādīšanas jāveic precizējošie mērījumi.
4. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
5. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
6. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
7. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi objekta pilnīgai nodošanai.
8. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
9. Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.



Nepieciešama iekšējo ailu apdare, kā arī iekšējo un ārējo palodžu izbūve.1900

	Attēls
	Apraksts
	Skaits

	Piegādes vieta: Limbaži, Jūras iela 58
	

	660
700
1200



	1.logs
Stikla veids: 2 stiklu pakete
Krāsa no iekšpuses: balts
Krāsa no ārpuses: balts
Demontāža/montāža: jā
Iekšējā palodze: Kokskaidu, balta 450x730, skaits 1
Ārējā: cinkots skārds 250x1040, skaits 1
Att. skats no iekšas- veras uz iekšu

	1

	650
700

1900

1200


	2.logs
Stikla veids: 2 stiklu pakete
Krāsa no iekšpuses: balts
Krāsa no ārpuses: balts
Demontāža/montāža: jā
Iekšējā palodze: Kokskaidu, balta 450x730, skaits 2
Ārējā: cinkots skārds 300x1040, skaits 2
Att. skats no iekšas- veras uz iekšu

	1

	1920
1280
575
575
640
1150
1450

	3.logs
Stikla veids: 2 stiklu pakete
Krāsa no iekšpuses: balts
Krāsa no ārpuses: balts
Demontāža/montāža: jā
Iekšējā palodze: Kokskaidu, balta 400x1340, skaits 20
Ārējā: cinkots skārds 200x1170, skaits 20
Att. skats no iekšas- veras uz iekšu
Konstrukcijas augstums ar palodžu līsti 1950 mm


	1





PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2021. Nr.______

	Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu pagasta pārvaldei”.

1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
	Pretendenta nosaukums
vai vārds, uzvārds
	

	Reģistrācijas Nr.
vai personas kods
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Adrese
	

	Tālr., faksa Nr.
	

	Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats
	




Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

2. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Rādītājs
	Minimālās prasības
	Piedāvājums

	Vēja slodžu izturība
	ne mazāk kā B3 (0,6kPa, 1/200)
	

	Statikas noturības prasības
Izliece
	Ne mazāk kā 0,5 kN
Ne lielāka kā 1/200
	

	Siltumcaurlaidības koeficients (siltumizolācija)
	Uw≤1,2 W/m2
	

	Gaisa caurlaidības klase
	Ne zemāka kā 4. 
	

	Akustiskās īpašības
	Jāatbilst LBN 016-15 “Būvakustika”
	

	Ūdens necaurlaidības klase 
	Ne zemāka par 9A
	

	Furnitūras korozijas noturība
	Ne mazāka par 4.klasi
	

	Atvēršanas spēka klase
	Ne mazāka par 1.klasi
	

	Mehāniskā stiprība
	Ne mazāka par 3.klasi
	

	Atkārtotas atvēršanas/aizvēršanas izturības klase
	Ne mazāka par 2.klasi
	

	Izturība pret ielaušanos
	Vismaz RC1
	



Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem tiek nodrošināta garantija ___(____) gadi no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	4. Nr.p.k.
	Nosaukums
	Vienas vienības izmaksas, EUR bez PVN
	Skaits
	Kopējās izmaksas, EUR bez PVN

	1.
	1.logs
	
	1
	

	2.
	2.logs
	
	2
	

	3.
	3.logs
	
	20
	

	KOPĀ:
	

	PVN:
	

	KOPSUMMA ar PVN:
	







Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________ 

____________________________________________________________________________





